# 谈判项目技术规格及要求

**1、说明**

1.1本节所述技术规格及要求是招标人提供的最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合本技术规格及要求的优质产品。

1.2招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供供应商选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。供应商可提供品质相同或优于同类产品的货物。

1.3本技术规格及要求所使用的标准和规范如与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4招标人保留对技术规格及要求补充和修改的权利，供应商应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标人与招标人另行商定。

1.5供应商所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由供应商承担相应的责任，但不得损害招标人的利益。

**2、所遵循的标准和质量保证**

2.1供应商提供的所有货物应符合中国国家标准和行业标准，货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

**3、项目清单、技术规格和要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购项目清单** | | | |
| **项目** | **产品** | **单位** | **数量（结算时以实际安装数量为准）** |
| **教学楼1楼** | **窗帘** | **套** | **255** |
| **教学楼2楼** | **窗帘** | **套** | **72** |
| **教学楼3楼** | **窗帘** | **套** | **73** |
| **教学楼4楼** | **窗帘** | **套** | **159** |
| **教学楼6楼** | **窗帘** | **套** | **20** |
| **行政办公楼1.2.3.4楼** | **窗帘** | **套** | **128** |
| **行政办公楼6楼** | **窗帘** | **套** | **32** |
| **教师、学生公寓** | **窗帘** | **套** | **1338** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **技术规格及要求** | | | | | |
| **项目** | **窗户规格**  **（m）** | | **参数** | | **数量（套）** |
| **高** | **宽** |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 教学楼1楼 | 2.8 | 3 | 窗帘布 | 材料： 珊瑚蓝三层复合  尺寸：≥2.8米×6米  重量：≥5300克  打孔（每米5个）10-15厘米用于折边 功能与特点：高密度遮光，阻燃，防尘手感舒适，悬垂度好。 | 255 | | 罗马杆 | 特厚、单杆、高密度铝合金  颜色：按窗帘颜色搭配（以浅色为主）  直径≥2.8厘米  壁厚≥0.3厘米  长度≥3米，两边各+30厘米（包括装饰头）  功能与特点：硬度好，外观线条优美，不易变形。 | | 支架 | 特厚铝合金三角架，每套搭配3个支架  功能与特点：超强承重，支托牢固不易变形。 | | 英式带 | 长度：根据窗帘布的尺寸制订，12公分防爆有纺带  功能与特点：韧度强，抗紫外线，防老化，不易变形。 | | 元宝环 | 优质PP纳米消音孔环（中间有胶圈）  配套要求：1米5个，根据轨道长度计算（除去两端装饰头长度）  功能与特点：静音顺滑不褪色，使用流畅。 | | 其他 | 塑胶材质装饰头（2个）及连接器（1个）等配套设备  功能与特点：外形美观，不易脱落. | | 备注：1、报价单价格，送货上门、负责安装及承诺售后服务，  结算按实际安装数量结算。（安装时自带梯子，螺丝，等工具）  2、供应商需提供样品，经评标委员会审查，不符合格要求的不再进入评审。 | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 教学楼2楼 | 2.8 | 4 | 窗帘布 | 材料： 珊瑚蓝三层复合  尺寸：≥2.8米×8米  重量：≥7060克  打孔（每米5个）10-15厘米用于折边 功能与特点：高密度遮光，阻燃，防尘手感舒适，悬垂度好。 | 72 | | 罗马杆 | 特厚、单杆、高密度铝合金  颜色：按窗帘颜色搭配（以浅色为主）  直径≥2.8厘米  壁厚≥0.3厘米  长度≥4米，两边各+30厘米（包括装饰头）  功能与特点：硬度好，外观线条优美，不易变形。 | | 支架 | 特厚铝合金三角架，每套搭配3个支架  功能与特点：超强承重，支托牢固不易变形。 | | 英式带 | 长度：根据窗帘布的尺寸制订，12公分防爆有纺带  功能与特点：韧度强，抗紫外线，防老化，不易变形。 | | 元宝环 | 优质PP纳米消音孔环（中间有胶圈）  配套要求：1米5个，根据轨道长度计算（除去两端装饰头长度）  功能与特点：静音顺滑不褪色，使用流畅。 | | 其他 | 塑胶材质装饰头（2个）及连接器（1个）等配套设备  功能与特点：外形美观，不易脱落. | | 备注：1、报价单价格，送货上门、负责安装及承诺售后服务，  结算按实际安装数量结算。（安装时自带梯子，螺丝，等工具）  2、供应商需提供样品，经评标委员会审查，不符合格要求的不再进入评审。 | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 教学楼3楼 | 2.8 | 5.9 | 窗帘布 | 材料： 珊瑚蓝三层复合  尺寸：≥2.8米×11.8米  重量：≥10400克  打孔（每米5个）10-15厘米用于折边 功能与特点：高密度遮光，阻燃，防尘手感舒适，悬垂度好。 | 73 | | 罗马杆 | 特厚、单杆、高密度铝合金  颜色：按窗帘颜色搭配（以浅色为主）  直径≥2.8厘米  壁厚≥0.3厘米  长度≥5.9米，两边各+30厘米（包括装饰头）  功能与特点：硬度好，外观线条优美，不易变形。 | | 支架 | 特厚铝合金三角架，每套搭配4个支架  功能与特点：超强承重，支托牢固不易变形。 | | 英式带 | 长度：根据窗帘布的尺寸制订，12公分防爆有纺带  功能与特点：韧度强，抗紫外线，防老化，不易变形。 | | 元宝环 | 优质PP纳米消音孔环（中间有胶圈）  配套要求：1米5个，根据轨道长度计算（除去两端装饰头长度）  功能与特点：静音顺滑不褪色，使用流畅。 | | 其他 | 塑胶材质装饰头（2个）及连接器（2个）等配套设备  功能与特点：外形美观，不易脱落. | | 备注：1、报价单价格，送货上门、负责安装及承诺售后服务，  结算按实际安装数量结算。（安装时自带梯子，螺丝，等工具）  2、供应商需提供样品，经评标委员会审查，不符合格要求的不再进入评审。 | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 教学楼4楼 | 2.8 | 5.5 | 窗帘布 | 材料： 珊瑚蓝三层复合  尺寸：≥2.8米×11米  重量：≥9700克  打孔（每米5个）10-15厘米用于折边 功能与特点：高密度遮光，阻燃，防尘手感舒适，悬垂度好。 | 159 | | 罗马杆 | 特厚、单杆、高密度铝合金  颜色：按窗帘颜色搭配（以浅色为主）  直径≥2.8厘米  壁厚≥0.3厘米  长度≥5.5米，两边各+30厘米（包括装饰头）  功能与特点：硬度好，外观线条优美，不易变形。 | | 支架 | 特厚铝合金三角架，每套搭配4个支架  功能与特点：超强承重，支托牢固不易变形。 | | 英式带 | 长度：根据窗帘布的尺寸制订，12公分防爆有纺带  功能与特点：韧度强，抗紫外线，防老化，不易变形。 | | 元宝环 | 优质PP纳米消音孔环（中间有胶圈）  配套要求：1米5个，根据轨道长度计算（除去两端装饰头长度）  功能与特点：静音顺滑不褪色，使用流畅。 | | 其他 | 塑胶材质装饰头（2个）及连接器（2个）等配套设备  功能与特点：外形美观，不易脱落. | | 备注：1、报价单价格，送货上门、负责安装及承诺售后服务，  结算按实际安装数量结算。（安装时自带梯子，螺丝，等工具）  2、供应商需提供样品，经评标委员会审查，不符合格要求的不再进入评审。 | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 教学楼6楼 | 2.8 | 1.5 | 窗帘布 | 材料： 珊瑚蓝三层复合  尺寸：≥2.8米×3米  重量：≥2650克  打孔（每米5个）10-15厘米用于折边 功能与特点：高密度遮光，阻燃，防尘手感舒适，悬垂度好。 | 20 | | 罗马杆 | 特厚、单杆、高密度铝合金  颜色：按窗帘颜色搭配（以浅色为主）  直径≥2.8厘米  壁厚≥0.3厘米  长度≥1.5米，两边各+30厘米（包括装饰头）  功能与特点：硬度好，外观线条优美，不易变形。 | | 支架 | 特厚铝合金三角架，每套搭配2个支架  功能与特点：超强承重，支托牢固不易变形。 | | 英式带 | 长度：根据窗帘布的尺寸制订，12公分防爆有纺带  功能与特点：韧度强，抗紫外线，防老化，不易变形。 | | 元宝环 | 优质PP纳米消音孔环（中间有胶圈）  配套要求：1米5个，根据轨道长度计算（除去两端装饰头长度）  功能与特点：静音顺滑不褪色，使用流畅。 | | 其他 | 塑胶材质装饰头（2个）等配套设备  功能与特点：外形美观，不易脱落. | | 备注：1、报价单价格，送货上门、负责安装及承诺售后服务，  结算按实际安装数量结算。（安装时自带梯子，螺丝，等工具）  2、供应商需提供样品，经评标委员会审查，不符合格要求的不再进入评审。 | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 行政楼1.2.3.4楼 | 3.3 | 3.1 | 窗帘布 | 材料： 米黄三层复合  尺寸：≥3.3米×6.2米  重量：≥6450克  打孔（每米5个）10-15厘米用于折边 功能与特点：高密度遮光，阻燃，防尘手感舒适，悬垂度好。 | 128 | | 罗马杆 | 特厚、单杆、高密度铝合金  颜色：按窗帘颜色搭配（以浅色为主）  直径≥2.8厘米  壁厚≥0.3厘米  长度≥3.1米，两边各+30厘米（包括装饰头）  功能与特点：硬度好，外观线条优美，不易变形。 | | 支架 | 特厚铝合金三角架，每套搭配3个支架  功能与特点：超强承重，支托牢固不易变形。 | | 英式带 | 长度：根据窗帘布的尺寸制订，12公分防爆有纺带  功能与特点：韧度强，抗紫外线，防老化，不易变形。 | | 元宝环 | 优质PP纳米消音孔环（中间有胶圈）  配套要求：1米5个，根据轨道长度计算（除去两端装饰头长度）  功能与特点：静音顺滑不褪色，使用流畅。 | | 其他 | 塑胶材质装饰头（2个）及连接器（1个）等配套设备  功能与特点：外形美观，不易脱落. | | 备注：1、报价单价格，送货上门、负责安装及承诺售后服务，  结算按实际安装数量结算。（安装时自带梯子，螺丝，等工具）  2、供应商需提供样品，经评标委员会审查，不符合格要求的不再进入评审。 | | | | | | | | |
| 行政楼6楼 | 2.5 | 3.65 | 窗帘布 | 材料： 米黄三层复合  尺寸：≥2.5米×7.3米  重量：≥5750克  打孔（每米5个）10-15厘米用于折边 功能与特点：高密度遮光，阻燃，防尘手感舒适，悬垂度好。 | 32 |
| 罗马杆 | 特厚、单杆、高密度铝合金  颜色：按窗帘颜色搭配（以浅色为主）  直径≥2.8厘米  壁厚≥0.3厘米  长度≥3.65米，两边各+30厘米（包括装饰头）  功能与特点：硬度好，外观线条优美，不易变形。 |
| 支架 | 特厚铝合金三角架，每套搭配3个支架  功能与特点：超强承重，支托牢固不易变形。 |
| 英式带 | 长度：根据窗帘布的尺寸制订，12公分防爆有纺带  功能与特点：韧度强，抗紫外线，防老化，不易变形。 |
| 元宝环 | 优质PP纳米消音孔环（中间有胶圈）  配套要求：1米5个，根据轨道长度计算（除去两端装饰头长度）  功能与特点：静音顺滑不褪色，使用流畅。 |
| 其他 | 塑胶材质装饰头（2个）及连接器（1个）等配套设备  功能与特点：外形美观，不易脱落. |
| 备注：1、报价单价格，送货上门、负责安装及承诺售后服务，  结算按实际安装数量结算。（安装时自带梯子，螺丝，等工具）  2、供应商需提供样品，经评标委员会审查，不符合格要求的不再进入评审。 | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 教师、学生公寓 | 2.6 | 2.5 | 窗帘布 | 材料： 珊瑚蓝三层复合  尺寸：≥2.6米×5米  重量：≥4095克  打孔（每米5个）10-15厘米用于折边 功能与特点：高密度遮光，阻燃，防尘手感舒适，悬垂度好。 | 1338 | | 罗马杆 | 特厚、单杆、高密度铝合金  颜色：按窗帘颜色搭配（以浅色为主）  直径≥2.8厘米  壁厚≥0.3厘米  长度≥2.5米，两边各+30厘米（包括装饰头）  功能与特点：硬度好，外观线条优美，不易变形。 | | 支架 | 特厚铝合金三角架，每套搭配3个支架  功能与特点：超强承重，支托牢固不易变形。 | | 英式带 | 长度：根据窗帘布的的尺寸制订，12公分防爆有纺带  功能与特点：韧度强，抗紫外线，防老化，不易变形。 | | 元宝环 | 优质PP纳米消音孔环（中间有胶圈）  配套要求：1米5个，根据轨道长度计算（除去两端装饰头长度）  功能与特点：静音顺滑不褪色，使用流畅。 | | 其他 | 塑胶材质装饰头（2个）及连接器（1个）等配套设备  功能与特点：外形美观，不易脱落. | | 备注：1、报价单价格，送货上门、负责安装及承诺售后服务，  结算按实际安装数量结算。（安装时自带梯子，螺丝，等工具）  2、供应商需提供样品，经评标委员会审查，不符合格要求的不再进入评审。 | | | | | | | | |

**注：1、评标结束后第一中标候选供应商样品封存至招标人指定地点，其他投标人的样品在评标结束后24小时内有投标人自行带回，逾期按无主物品处理。样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由供应商自行承担。**

**2、供应商未携带样品，其谈判文件作废标处理。**