**平顶山市农村土地承包经营权管理信息系统建设及数据汇总项目采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | | | | **参数** | **数量** | **备注** |
| 1 | **平顶山市确权登记数据整理及数据库建设** | | | | —— |  |  |
| 2 | **管理信息系统平台建设** | 软件 | 市级确权登记颁证信息管理系统 | | 1套 |  |  |
| 市级电子政务系统 | | 1套 |  |  |
| 市级平台接入系统 | | 1套 |  |  |
| 市级成果应用系统 | | 1套 |  |  |
| Arcgis 软件 | | 1套 |  |  |
| 数据库软件 | | 1套 |  |  |
| 3 | **机房建设** | 硬件 | 数据库应用服务器 | 8871-I25 1xE5-2609v4, 1\*16GB DDR4,8x2.5"盘位，6x300G 10K SAS, M5210 Raid 0,1，2\*550W白金，DVD-RW | | 2台 | 核心产品 |
| 交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 端口数量：24个 背板带宽：48Gbps 包转发率：10Mbps:14800pps MAC地址表：8K 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 8端口结构：非模块化 交换方式：存储-转发 传输模式：全双工/半双工自适 状态指示灯：Link/Act，Speed，电源电压：AC 100-240V，50-60 环境标准：工作温度：0-40℃ 端口描述：24个10/100/1000Mbp | | 1台 |  |
| 防火墙 | 企业级防火墙，1个配置口（CON），5个GE端口 ，可通过该插槽扩展网络接口，L2TP VPN GRE VPN IPSec/IKE SSL VPN，支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS常等攻击的防御，支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，支持对BT等P2P/IM识别和控制，支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系统进行分类）、分级（分高、中、低、提示四级） ，命令行接口，支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v2c、SNMP v1，支持NTP时间同步，支持Web方式进行远程配置管理，支持SNMP、TR069网管协议，支持H3C SecCenter安全管理中心进行设备管理 ，电源AC 100-240V，50/60Hz，27W，产品尺寸：300×260×43.6mm。网络安全性：AAA服务，防火墙，病毒防护，入侵防御，URL过滤，安全日志及统计，NA | | 1台 |  |
| 应用终端电脑 | DELL 3046 I5-6500 CPU ，4G内存，1T硬盘，独立显卡，22寸液晶 | | 1台 |  |
| 打印机 | 内存容量 256MB（最大：256MB）;扫描分辨率 600×600dpi,打印分辨率 600×600dpi;纸张大小 最大 A3、11×17"最小 A5 图像缺失宽度 顶边5.5mm、底边6.0mm、左/右5.5mm | | 1台 |  |
| 电脑桌椅 | 配套电脑桌1.8cm\*0.9cm、老板椅 | | 1套 |  |
| 机房整修 | | 对原有机房吊顶、隔离墙及防静电地面等进行整修处理 | |  |  |